# 蓝牙连接问题解决方案

## 🔍 问题分析

你遇到的问题是：应用一直在扫描蓝牙设备，但没有找到设备可以连接。

## 🎯 解决方案

### 1. 页面布局优化 ✅

**已完成的改进：**
- **添加了图表标题**：显示"ECG实时监测"
- **优化了布局比例**：图表区域占70%，文本区域占30%
- **添加了默认显示内容**：在没有数据时显示提示信息和示例波形

**现在的显示效果：**
```
┌─────────────────────────────────────────┐
│  [连接蓝牙]    [启动程序]                │
│  [停止程序]    [陷波滤波]                │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│           ECG实时监测                    │
│  ┌─────────────────────────────────────┐ │
│  │  等待数据...                        │ │
│  │  请先连接蓝牙设备                    │ │
│  │  然后点击'启动程序'                  │ │
│  │  [示例波形图]                        │ │
│  └─────────────────────────────────────┘ │
│  ┌─────────────────────────────────────┐ │
│  │  等待数据...                        │ │
│  │  请先连接蓝牙设备                    │ │
│  │  然后点击'启动程序'                  │ │
│  │  [示例波形图]                        │ │
│  └─────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────┐
│  状态信息区域                            │
└─────────────────────────────────────────┘
```

### 2. 蓝牙扫描优化 ✅

**已完成的改进：**
- **移除设备名称过滤**：现在会扫描并显示所有发现的蓝牙设备
- **支持更多设备类型**：包括手机、耳机、手表等所有蓝牙设备
- **双模式扫描**：优先使用BLE，回退到传统蓝牙

**扫描逻辑：**
```kotlin
// 之前：只显示包含"ECG"、"心电"关键词的设备
if (device.name?.contains("ECG", ignoreCase = true) == true) {
    addDiscoveredDevice(device)
}

// 现在：显示所有发现的设备
addDiscoveredDevice(device)
```

## 🚀 使用步骤

### 第一步：测试蓝牙扫描
1. **确保蓝牙已开启**
   - 进入系统设置 → 蓝牙 → 开启蓝牙

2. **点击"连接蓝牙"按钮**
   - 系统会申请权限（如果还没有）
   - 开始扫描附近设备

3. **观察扫描结果**
   ```
   蓝牙状态: 正在扫描蓝牙设备...
   发现设备: iPhone (00:11:22:33:44:55)
   发现设备: AirPods (AA:BB:CC:DD:EE:FF)
   发现设备: 小米手环 (11:22:33:44:55:66)
   扫描完成，找到 3 个设备
   ```

### 第二步：选择测试设备
1. **扫描完成后会弹出设备选择对话框**
2. **选择任意一个设备进行测试**（比如你的手机或耳机）
3. **点击设备名称进行连接**

### 第三步：测试连接功能
1. **连接过程观察**
   ```
   正在连接设备: iPhone
   设备已连接
   服务发现成功
   数据通道已建立
   ```

2. **连接状态验证**
   - 按钮文字变为"断开蓝牙"
   - 按钮颜色变为红色

## 🔧 测试建议

### 1. 使用模拟数据测试
如果没有真实的心电设备，可以：

**方法一：使用其他蓝牙设备**
- 连接你的手机、耳机、手表等
- 验证连接功能是否正常
- 观察数据接收情况

**方法二：使用蓝牙调试工具**
- 下载蓝牙调试应用（如nRF Connect）
- 模拟发送数据包
- 测试数据接收功能

### 2. 检查设备兼容性
```bash
# 查看蓝牙相关日志
adb logcat | grep BluetoothManager

# 查看权限状态
adb shell dumpsys package com.example.cmake_project_test | grep permission
```

### 3. 常见设备类型
- **手机**：iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi
- **耳机**：AirPods, Sony, Bose, Sennheiser
- **手表**：Apple Watch, Samsung Galaxy Watch
- **手环**：小米手环, 华为手环, Fitbit

## ⚠️ 注意事项

### 1. 权限要求
确保已授予以下权限：
- `BLUETOOTH_SCAN`
- `BLUETOOTH_CONNECT`
- `ACCESS_FINE_LOCATION`
- `ACCESS_COARSE_LOCATION`

### 2. 设备距离
- 确保设备在蓝牙有效范围内（通常10米内）
- 确保设备处于可发现状态

### 3. 连接限制
- 某些设备可能不支持GATT连接
- 某些设备可能需要配对密码
- 某些设备可能被其他应用占用

## 🎯 下一步测试

### 1. 功能验证
- [ ] 蓝牙扫描正常工作
- [ ] 设备选择对话框显示
- [ ] 设备连接成功
- [ ] 连接状态正确显示
- [ ] 断开连接功能正常

### 2. 界面验证
- [ ] 图表区域显示默认内容
- [ ] 提示信息清晰可见
- [ ] 示例波形正常显示
- [ ] 布局比例合理

### 3. 性能验证
- [ ] 扫描响应及时
- [ ] 连接过程流畅
- [ ] 界面无卡顿
- [ ] 内存使用合理

## 🔮 后续优化

### 1. 设备过滤选项
可以添加一个开关，让用户选择是否过滤设备：
```kotlin
// 添加过滤开关
private var enableDeviceFilter = false

// 条件过滤
if (!enableDeviceFilter || device.name?.contains("ECG", ignoreCase = true) == true) {
    addDiscoveredDevice(device)
}
```

### 2. 设备类型识别
可以自动识别设备类型并分类显示：
```kotlin
// 设备类型识别
enum class DeviceType {
    ECG_DEVICE,    // 心电设备
    PHONE,         // 手机
    HEADPHONES,    // 耳机
    WATCH,         // 手表
    OTHER          // 其他
}
```

### 3. 连接历史
保存最近连接的设备列表：
```kotlin
// 保存连接历史
private val connectionHistory = mutableListOf<BluetoothDevice>()
```

现在你可以测试蓝牙连接功能了！建议先连接一个普通的蓝牙设备（如手机或耳机）来验证连接功能是否正常工作。🎉
