# 智能UUID检测指南

## 🎯 问题分析

从你提供的日志可以看出：
```
发现特征: 00002a29-0000-1000-8000-00805f9b34fb
发现特征: 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb
发现特征: 00002a25-0000-1000-8000-00805f9b34fb
```

这些都是**标准蓝牙GATT服务**的特征UUID：
- `00002a29` = Manufacturer Name String
- `00002a24` = Model Number String  
- `00002a25` = Serial Number String
- `00002a27` = Hardware Revision String
- `00002a26` = Firmware Revision String
- `00002a28` = Software Revision String

## 🔧 解决方案

### 1. 扩展UUID列表 ✅
- **新增**：14个常见ECG设备UUID变体
- **覆盖**：更多厂商的设备协议
- **范围**：`0000ff00` 到 `0000ffb0`

### 2. 智能UUID检测 ✅
- **实现**：自动检测非标准蓝牙服务
- **逻辑**：跳过标准服务（`00002a`、`000018`）
- **目标**：查找自定义服务和特征

### 3. 通知特征检测 ✅
- **实现**：检查特征是否支持通知
- **条件**：`PROPERTY_NOTIFY` 或 `PROPERTY_INDICATE`
- **目的**：确保能接收数据

## 📱 检测流程

### 第一步：预设UUID匹配
```
尝试匹配预设的ECG设备UUID：
- 0000fff0-0000-1000-8000-00805f9b34fb
- 0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb
- 0000ffe5-0000-1000-8000-00805f9b34fb
- ... (共15个变体)
```

### 第二步：智能检测
```
如果预设UUID未找到匹配：
1. 扫描所有服务
2. 跳过标准蓝牙服务（00002a, 000018）
3. 查找自定义服务
4. 检查特征是否支持通知
5. 自动选择第一个匹配的特征
```

### 第三步：建立连接
```
找到匹配的服务和特征后：
1. 启用特征通知
2. 开始接收数据
3. 显示"数据通道已建立"
```

## 🚀 测试步骤

### 第一步：重新连接设备
1. **断开当前连接**
2. **重新点击"连接蓝牙"**
3. **选择你的设备**

### 第二步：观察调试信息
1. **查看服务发现过程**：
   ```
   蓝牙状态: 服务发现成功
   设备提供的服务数量: X
   发现服务: [UUID列表]
   ```

2. **查看智能检测过程**：
   ```
   预设UUID未找到匹配，尝试智能检测
   发现自定义服务: [UUID]
   发现自定义特征: [UUID]
   找到支持通知的特征: [UUID]
   ```

3. **查看连接结果**：
   ```
   数据通道已建立，开始接收数据
   ```

### 第三步：验证数据接收
1. **检查状态信息**：
   - ✅ "数据通道已建立，开始接收数据"
   - ✅ "接收到数据: X 字节"

2. **检查ECG图表**：
   - ✅ 图表变为可见
   - ✅ 开始显示实时数据

## 🔍 常见问题

### 1. 设备使用标准服务
**现象**：只显示`00002a`开头的UUID
**解决**：智能检测会自动跳过这些服务

### 2. 设备需要特定触发
**现象**：连接成功但没有数据
**解决**：可能需要发送特定命令激活数据流

### 3. 设备使用非标准UUID
**现象**：UUID不在预设列表中
**解决**：智能检测会自动发现自定义UUID

## 📋 设备信息收集

请提供以下信息：

### 1. 设备基本信息
- **设备名称**：你的ECG设备显示的名称
- **设备型号**：如果知道的话
- **厂商信息**：设备制造商

### 2. 服务UUID信息
```
请提供完整的服务发现日志：
- 所有发现的服务UUID
- 所有发现的特征UUID
- 智能检测的结果
```

### 3. 连接状态
- **是否成功建立数据通道？**
- **是否开始接收数据？**
- **数据大小是多少字节？**

## 🎉 预期效果

### 成功情况：
- ✅ 显示"数据通道已建立，开始接收数据"
- ✅ 开始接收ECG数据
- ✅ ECG图表显示实时波形

### 需要进一步调试：
- ❌ 仍然显示"未找到匹配的服务或特征"
- ℹ️ 需要查看完整的服务发现日志
- 🔧 可能需要手动配置特定UUID

现在请重新连接你的设备，观察新的调试信息！🎯
